Zväzok 3 Súťažných podkladov
Opis predmetu zákazky
Obnova existujúcich diskových polí
Technické požiadavky na diskové pole
Názov uchádzača: 	Vyplní uchádzač
Sídlo uchádzača: 	Vyplní uchádzač
IČO uchádzača: 	Vyplní uchádzač
	Parameter
	Minimálne požiadavky
	Uvedenie vlastnej špecifikácie resp. splnenie minimálnej požiadavky predmetu zákazky
(uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný typ a jeho parametre)
pri viacerých parametroch v jednom riadku je potrebné uviesť ponúkaný parameter ku každej jednej požiadavke)

	Počet kusov:
	2 ks diskových polí
	

	[bookmark: _Hlk211330312]Značka/ výrobca: 
Typ: 
	Vyplní uchádzač

	Prevedenie
	Diskové pole kategórie Enterprise All-Flash, určené výhradne len na použitie s NVMe SSD diskami bez možnosti použitia SAS protokolu na backende. 
Zariadenie musí byť určené na montáž do štandardného 19" racku, s maximálnou výškou 8U a maximálnou hĺbkou 950 mm vrátane konektorov. Zariadenie musí byť vybavené rackovými úchytmi umožňujúcimi jeho priame a bezpečné uchytenie do racku.
	Vyplní uchádzač 

	Architektúra diskového pola
	Plne redundantné modulárne diskové pole s 2 aktívnymi radičmi alebo diskové pole so 4 aktívnymi radičmi na jedno diskové pole v prípade, ak zariadenie s 2 aktívnymi radičmi nepodporuje 100 % dostupnosť dát. 
Všetky radiče diskového pola musia mať prístup ku každému disku diskového pola prostredníctvom NVMe protokolu. Diskové pole musí natívne podporovať blokový prístup cez FC a NVMe/FC a NAS protokol priamo na radičoch diskového pola.
	Vyplní uchádzač

	
	Diskové pole musí byť určené pre prevádzku 24x7, bez SPOF.
	Vyplní uchádzač

	
	100 % garancia dostupnosti dát musí byť jasne uvedená na webovej stránke výrobcu pre ponúkaný model. Ak výrobca na svojej webovej stránke uvádza, že nepodporuje 100 % dostupnosť dát, uchádzač je povinný ponúknuť riešenie so 4-radičmi na jedno diskové pole, aby sa predišlo situáciám zlyhania.
	Vyplní uchádzač

	
	Model diskového pola musí podporovať minimálne 2PB RAW kapacity bez potreby dopĺňania radičov diskového pola.
	Vyplní uchádzač

	
	Online upgrade radičov diskového pola na vyšší modelový rad
	Vyplní uchádzač

	
	Výmena kľúčových komponentov vrátane diskov za prevádzky bez prerušenia prístupu k dátam. Aktualizácia SW a FW na kontroléroch a diskoch bez prerušenia chodu aplikácií.
	Vyplní uchádzač

	Napájanie
	Redundantné jednofázové 230V, z dvoch nezávislých zdrojov elektrického napätia, napájacie káble
	Vyplní uchádzač

	Cache pamäť
	Minimálne 256GB na radič diskového pola
	Vyplní uchádzač

	Host porty
	8x 32Gb Fibre channel vrátane 32Gb SFP+ modulov
	Vyplní uchádzač

	
	Podpora rozšírenia host portov :
	Vyplní uchádzač

	
	  + 8x 32Gb Fibre Channel
	Vyplní uchádzač

	
	  + 8x 10/25Gb Ethernet pre NAS a iSCSI
	Vyplní uchádzač

	Backend porty
	Podpora výhradne 100Gb NVMe protokolu bez možnosti použitia SAS rozhrania.
	Vyplní uchádzač

	Podporované typy 
diskov
	Hot plug NVMe disk, bez podpory diskov so SAS protokolom.
	Vyplní uchádzač

	Požadované NVMe disky
	Minimálne 10ks NVMe diskov, typ TLC s kapacitou minimálne 7,68GB.
Použitie QLC diskov nie je akceptované.
	Vyplní uchádzač

	Spare priestor
	V prípade, ak diskové pole používa dedikované Spare disky požadujeme k požadovaným diskov doplniť 1x Spare disk.
	Vyplní uchádzač

	Ochrana dát
	Navrhnuté NVMe disky musia umožňovať vytvoriť RAID zabezpečenie dát pri výpadku ľubovoľných dvoch diskov aj v rámci jednej diskovej RAID skupiny. 
	Vyplní uchádzač

	Požadovaný výkon
	min. 120k IOPS sústavný výkon 16k 100% random blok, 60/40 R/W pre volumy so zapnutou online kompresiou a deduplikáciou. 
[bookmark: _Hlk232595048]Uchádzač v ponuke predloží report alebo obrázok zo sizera výrobcu pre ponúkaný model diskového pola.
	Vyplní uchádzač

	Rozšírenie kapacity
	Online rozšírenie kapacity doplnením dvoch NVMe diskov.
Diskové pole musí podporovať min. 72 NVMe Hot-plug diskov pomocou diskových políc, ktoré sú pripojené na radiče diskového pola výhradne 100Gb NVMe protokolom.
	Vyplní uchádzač

	SW vlastnosti
	Nástroj na kompletnú správu diskových polí z jednej grafickej konzoly
	

	
	Rozširovanie veľkosti LUN
	

	
	Šifrovanie dát uložených na NVMe diskoch. 
	

	
	Online kompresia a deduplikácia dát voliteľná pre jednotlivé volumy. Online rekonfigurácia volumov na Thin volumy bez použitia kompresie a deduplikácie.
	Vyplní uchádzač

	
	Nastavenie QoS politík pre jednotlivé volumy na úrovni IOPS, MB/s a latencie.
	Vyplní uchádzač

	
	Vytváranie Snapshotov volumov, obnova dát volumu zo Snapshotov, nastavenie doby (1 až  365 dní) ochrany Storage Snapshotu voči zmazaniu alebo prepisu administrátorom alebo výrobcom zariadenia.
	Vyplní uchádzač

	
	Podpora Veeam Storage Integration API pre požadované diskové pole.
Veeam musí podporovať:
- vytvárať aplikačne konzistentné snapshoty 
- spravovať snapshot lifecycle (vytvorenie, mount, odpojenie, odstránenie),
- vykonávať zálohu bez dopadu na produkčný výkon
Záloha musí byť vykonaná:
- buď priamo zo snapshotu na primárnom poli,
- alebo zo snapshotu replikovaného na sekundárne pole
- Backup Copy Job z dát pochádzajúcich zo storage snapshotov
https://helpcenter.veeam.com/docs/vbr/userguide/supported_features.html?ver=13 
	Vyplní uchádzač

	Ransomware 
ochrana dát
	Ponúkané diskové pole musí obsahovať integrovaný, priamo v reálnom čase fungujúci (inline), adaptívny modul na detekciu ransomvéru pre blokové volumy.
	Vyplní uchádzač

	
	Musí byť možné zvoliť konkrétny volume alebo skupinu volumov, ktoré budú aktivované pre detekciu ransomvéru.
	Vyplní uchádzač

	
	Musí byť možné nastaviť rovnováhu medzi citlivosťou detekčného procesu a počtom falošne pozitívnych udalostí, aby bola detekcia účinná. Uchádzač je povinný poskytnúť všetky potrebné konfigurovateľné parametre alebo mechanizmy na tento účel.
	Vyplní uchádzač

	
	Modul na detekciu ransomvéru musí byť inteligentný, t. j. schopný okamžite vytvoriť alert snapshot po identifikovaní podozrivej udalosti.
	Vyplní uchádzač

	
	Musí byť tiež možné exportovať logy detekcie ransomvéru na vzdialený server (napr. SIEM alebo XDR) a zabezpečiť funkčnosť Call Home podpory.
	Vyplní uchádzač

	Podpora replikácie
	Synchrónna a Asynchrónna replikácia dát na úrovni radičov diskového pola cez FC SAN a LAN, podľa požiadavky obstarávateľa.
	Vyplní uchádzač

	
	Synchrónna replikácia musí umožňovať vytvorenie volumov s vysokou dostupnosťou. Takéto volumy majú synchrónne kópie na druhom diskovom poli. V prípade výpadu primárnej kópie sa I/O operácie automaticky a online presunú na sekundárnu kópiu transparentne voči pripojeným serverom.
	Vyplní uchádzač

	
	Asynchrónna replikácia musí umožňovať replikáciu jedného volumu na viacero diskových polí rovnakej modelovej rady
	Vyplní uchádzač

	
	Asynchrónna replikácia musí disponovať schopnosťou replikovať dáta do úložiska umiestneného vo verejnom cloudovom prostredí, pričom replikácia musí byť realizovaná na úrovni diskového pola bez nutnosti použitia aplikačných alebo host-based mechanizmov. 
Úložná služba vo verejnom cloudovom prostredí, ktorá je predmetom replikácie, musí byť dostupná prostredníctvom oficiálneho marketplace príslušného cloudového poskytovateľa AWS Marketplace a MS Azure Marketplace.
	Vyplní uchádzač

	Správa zariadenia
Certifikácia zariadenia
	Grafická konzola a príkazový riadok (CLI) pre správu a monitoring diskového poľa.
	Vyplní uchádzač

	
	Monitorovací a analytický nástroj s vlastnosťami.
	Vyplní uchádzač

	
	Dashboard základných informácií a odporúčaní
	Vyplní uchádzač

	
	Kapacitné a výkonové trendy
	Vyplní uchádzač

	
	Historické údaje o kapacite a  výkone min. 6 mesiacov
	Vyplní uchádzač

	
	Zoznam a stav servisných prípadov
	Vyplní uchádzač

	
	Diskové pole musí v pravidelných intervaloch zasielať servisné a konfiguračné informácie do servisného centra výrobcu diskových polí.
	Vyplní uchádzač

	
	NEBS Level 3 certifikácia
	Vyplní uchádzač

	Príslušenstvo
	8ks LC/LC OM4 2m kábel
	Vyplní uchádzač

	Podpora operačných systémov
	Microsoft Windows Server 2022/2025, 
	Vyplní uchádzač

	
	Vmware vSphere v8.x a 9.x,  
	Vyplní uchádzač

	
	IBM-AIX 7.2, 7.3, 
	Vyplní uchádzač

	
	Red Hat 8, 9, 10
	Vyplní uchádzač

	
	SuSE Linux 12,15
	Vyplní uchádzač

	
	Ubuntu 22.04, 24.04
	Vyplní uchádzač

	Inštalácia
	Požaduje sa hardvérová inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu.
	Vyplní uchádzač

	Záruka
	Podpora 3 roky, v mieste inštalácie, 24x7 s garantovanou odozvou do 4 hodín od vzniku.
Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením).
Platnosť a trvanie požadovanej záruky musia byť overiteľné na oficiálnom servisnom internetovom portály výrobcu hardvéru alebo u výrobcu. V prípade, ak záruku nie je možné overiť na oficiálnom servisnom internetovom portály výrobcu hardvéru, uchádzač predloží dokumenty preukazujúce platnosť a trvanie záruky.
	Vyplní uchádzač

	
	V rámci servisnej podpory musí záujemca pre verejného obstarávateľa zabezpečiť:
   prístup k továrenskej expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov,
   prístup do elektronickej databázy riešení problémov,
   prístup k vzdialeným elektronickým diagnostickým nástrojom,
	Vyplní uchádzač

	
	Ponúkané zariadenie musí byť poslednej (aktuálnej) generácie daného typu, t. j. zariadenie musí:
- byť v čase predloženia ponuky aktívne v portfóliu výrobcu (nie v stave End of Sale – EoS, End of Life – EoL ani s oznámeným dátumom EoS),
- nepochádzať z vyradeného alebo dobiehajúceho produktového radu,
- byť určené výrobcom na dlhodobú prevádzku a ďalší rozvoj (aktívna podpora firmvéru/softvéru).
Výrobca ponúkaného zariadenia musí garantovať schopnosť poskytovať plnohodnotnú servisnú podporu minimálne po dobu 7 rokov od dátumu predaja zariadenia verejnému obstarávateľovi.
	Vyplní uchádzač

	[bookmark: _Hlk227768033]Iné požiadavky
	Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil EÚ vyhlásenie o zhode / EU Declaration of Conformity k ponúkanému výrobku (hardvérovým komponentom) a doklad preukazujúci, že výrobok je označený označením „CE“, ak sa na daný výrobok povinnosť označenia CE vzťahuje.
Verejný obstarávateľ požaduje tieto doklady na účely overenia, že ponúkaný výrobok spĺňa príslušné požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia, ochranu životného prostredia a je spôsobilý na uvedenie na trh a používanie v Európskom hospodárskom priestore.
	Vyplní uchádzač



Súčasťou ceny musí byť aj doprava na miesto inštalácie zariadení.
Pokiaľ z technickej špecifikácie (opis predmetu zákazky) vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobného postupu, značky, obchodného názvu, patentu alebo typu, kupujúci v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo lepších parametrov. Predávajúci je povinný kupujúcemu riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia/riešenia, uvedené v tejto prílohe zmluvy.
Všetky dodávané zariadenia (tovar) musia byť nové, doposiaľ nepoužívané (tzn. nie repasované) a plne funkčné. Objednávateľ požaduje dodanie nových zariadení (tovaru) od výrobcu (továrensky vyrobených), zapečatených ochrannými prvkami výrobcu (krabica/obal prelepený originálnou ochrannou páskou, neporušený ochranný prvok na tele zariadenia/tovaru).
Dodávané zariadenia (tovar) musia byť certifikované a schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike.

Implementačné služby
	Parameter
	Minimálna technická špecifikácia

	Konfigurácia diskových polí 
	Uchádzač zabezpečí pripojenie nových diskových polí (2ks) do existujúcej FC SAN infraštruktúry v oboch dátových centrách nachádzajúcich sa v Bratislave.
V každom DC sú k dispozícii 2ks FC SAN prepínačov Dell PowerSwitch 6610B, na každom SAN prepínači sú aktuálne dostupné 
2x 32 Gb FC port určený pre dočasné pripojenie nových diskových polí.
Po migrácii a odpojení existujúcich diskových polí zostanú ďalšie 3x 32Gb port na SAN prepínač.

Uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť návrh riešenia, v rámci ktorého je potrebné: 
· navrhnúť a realizovať optimálne zapojenie portov (fabric A/B),
· dodržať zásady vysokej dostupnosti (HA) a redundancie SAN vrstvy.

Uchádzač zabezpečí konfiguráciu multipathing softvéru na všetkých dotknutých hostoch. Konfigurácia musí byť:
· v súlade s odporúčaniami výrobcu nového diskového poľa,
· kompatibilná s FC SAN infraštruktúrou.

	Migrácia dát
	Uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť návrh riešenia, v rámci ktorého je potrebné explicitne popísať mechanizmus online migrácie dát zo súčasných diskových polí HP 3PAR na nové diskové polia.

Súčasťou návrhu musí byť:
· zoznam použitých nástrojov, licencií a funkcií (napr. storage-based migrácia, host-based migrácia, virtualizácia LUNov a pod.),
· popis migrácie krok za krokom vrátane návratu (rollback) v prípade zlyhania.

Migrácia musí prebiehať:
· bez odstávky produkčných systémov,
· bez prerušenia prístupu aplikácií a OS k dátam,
· s minimalizáciou rizika straty dát.
Uchádzač zabezpečí online migráciu existujúcich volumov používaných hostami s OS:
· Windows Server 2019,
· Red Hat Enterprise Linux.

Po úspešnom ukončení migrácie:
· uchádzač zabezpečí bezpečné odpojenie existujúcich diskových polí HP 3PAR,
· odstránenie ich väzieb na hosty a SAN infraštruktúru.
· rekonfigurácia FC zónovania,
· odstránenie neaktuálnych zoning záznamov,
· validácia čistoty SAN konfigurácie.

	Implementácia replikácie 
	Uchádzač zabezpečí konfiguráciu synchrónnej replikácie dát medzi diskovými poľami v oboch dátových centrách.

Replikácia musí:
· garantovať nulovú alebo minimálnu stratu dát (RPO ≈ 0),
· byť kompatibilná s požiadavkami MetroStorage architektúry.

Uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť:
· návrh replikácie (topológia, záťaže, limity),
· konfiguráciu a testovanie replikácie v produkčnom aj testovacom režime.

inštalácia a konfigurácia QW služby (Quorum Witness) pre potreby MetroStorage riešenia.

Uchádzač vytvorí a nakonfiguruje replikačné skupiny volumov podľa aplikačných a prevádzkových požiadaviek.

Replikačné skupiny musia:
· reflektovať konzistenciu aplikácií,
· umožňovať koordinovaný failover/failback.

Uchádzač zabezpečí:
· dokumentáciu replikačných vzťahov,
· test havarijných scenárov (DR test).

	Implementácia zálohovania
	Uchádzač zabezpečí konfiguráciu nových diskových polí do existujúceho zálohovacieho softvéru Veeam s využitím natívnej podpory storage snapshotov na primárnom aj sekundárnom diskovom poli. Súčasťou plnenia je aj rekonfigurácia existujúcich zálohovacích úloh (backup jobov) z pôvodných diskových polí na nové diskové polia.



[bookmark: _Hlk232597610]Súčasťou ponuky musí byť detailný rozpis ponúkaného hardvérového a softvérového vybavenia, vrátane počtu, názvov a identifikátorov (part number, SKU a pod.) konkrétnych komponentov a záruky ponúkaného riešenia.
Konkrétne komponenty riešenia musia byť namapované na konkrétne požadované hodnoty minimálnej technickej špecifikácie., aby bolo zrejmé, ktorým komponentom je daná hodnota pokrytá. 
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