Názov zákazky: : Realizácia vonkajších plastových okien 
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výmena časti nevyhovujúcich výplní otvorov na budove dielní SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou. Pôvodné plastové výplne budú zdemontované, ekologicky zlikvidované a nahradené novými. Nové okná budú plastové s izolačnými trojsklami. Okná požadujeme dodať vrátane vonkajších a vnútorných parapetov, interiérových žalúzií a exteriérových sieťok. Montáž: vhodné kotviace prvky (skrutky do rámu alebo kotviace plechy) v správnych rozostupoch, medzera medzi rámom a stenou utesnená penou s vonkajšou paropriepustnou páskou a vnútornou parotesnou páskou. Zároveň je nutné pri práci počítať aj s nevyhnutnými úpravami ostení a povrchov (exteriér a interiér) a inými dokončovacími prácami vrátane maľovania. Nakladanie s odpadom podľa platnej legislatívy.

Zákazka pozostáva z výmeny 24 ks okien. Z toho:
13 ks do stavebného otvoru 1490,0 x 2120,0 mm, dvojdielne okno /vertikálna okenná zostava/ s manžetou a nadsvetlíkom, farba biela /interier, exteriér/, 
Rám okenný 74 – 84mm, krídlo 74 – 80mm, stĺpik 72-92 mm, podkladový profil 30mm, 
5 komorový plastový profil – výstuha z oceľového pozinkovaného plechu, 
tepelnoizolačné trojsklo  4-16-4-16-4 – pevne zlepené s krídlom po celom obvode, s tepelným dištančným rámokom, U=0,6, 
farba tesnenia čierna, 
kľučka okenná biela, 
odvodnenie dole,
vnútorné parapety – plastové, povrchová úprava melamínová fólia (CPL laminát), farba biela, hĺbka 200 – 300mm, d – podľa okna, obojstranné bočné plastové krytky
interiérové žalúzie –celotieniace horizontálne, ISSO retiazka, farba biela, ovl. P pole 2
interiérové žalúzie –celotieniace horizontálne, ISSO retiazka, farba biela, ovl. L pole 1
sieťka okenná protihmyzová pevná pole 1
sieťka okenná protihmyzová pevná pole 2
pole 1 /dolné/ – výška 600mm - krídlo sklopné/pevné dnu, 
pole 2 /horné/ – krídlo otváravo/sklopné dnu, ľavé.

11 ks do stavebného otvoru 1460,0 x 1810,0 mm, dvojdielne okno /vertikálna okenná zostava/ s manžetou a nadsvetlíkom, farba biela /interier, exteriér/, 
Rám okenný 74 – 84mm, krídlo 74 – 80mm, stĺpik 72-92 mm, podkladový profil 30mm, 
5 komorový plastový profil – výstuha z oceľového pozinkovaného plechu, 
tepelnoizolačné trojsklo  4-16-4-16-4 – pevne zlepené s krídlom po celom obvode, s tepelným dištančným rámokom, U=0,6, 
farba tesnenia čierna, 
kľučka okenná biela, 
odvodnenie dole,
vnútorné parapety – plastové, povrchová úprava melamínová fólia (CPL laminát), farba biela, hĺbka 200 – 300mm, d – podľa okna, obojstranné bočné plastové krytky
interiérové žalúzie –celotieniace horizontálne, ISSO retiazka, farba biela, ovl. P pole 2
interiérové žalúzie –celotieniace horizontálne, ISSO retiazka, farba biela, ovl. L pole 1
sieťka okenná protihmyzová pevná pole 1
sieťka okenná protihmyzová pevná pole 2
pole 1 /dolné/ – výška 600mm - krídlo fix, 
pole 2 /horné/ – krídlo otváravo/sklopné dnu, ľavé.

Pred výrobou bude potrebné zameranie.
Stavebné práce budú realizované odborne, podľa výkazu výmer a v súlade s technickými normami. Ide o bežné udržiavacie práce.   
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Miesto realizácie: Stredná odborná škola strojnícka - dielne, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, PSČ 95701

Čas zhotovenia: Do 15.12.2026. Stavenisko bude odovzdané do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

Možnosť obhliadky:  áno
Obhliadka miesta realizácie zákazky: Vzhľadom na predmet zákazky sa obhliadka miesta realizácie/dodania zákazky odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou prostredníctvom portálu EVO.
O obhliadku treba požiadať elektronicky cez IS EVO v ZÓNE ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA cez položku menu Komunikácia  Podané žiadosti  Vytvoriť žiadosť  Všeobecná žiadosť. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu uchádzača.

Podmienky účasti: 
uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, 
uchádzač musí mať oprávnenie na realizáciu stavebných prác 
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Prílohy: 1. Výkaz výmer 



